様式第10（第12条関係）

屋外広告物安全点検書

|  |  |
| --- | --- |
| 点　検　者 | 住　所氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話 |
| 資　　　格 | □屋外広告士　□建築士(1級/2級)　□特定建築物調査員　□その他(　　　　　　　) |
| 資格取得日又は受講日 | 　　　　年　　月　　日　　　　　(登録番号等：　　　　　　　　　　　) |
| 広告物等の種類 | □広告板　□広告塔　□アーチ広告　□屋上広告板　□屋上広告塔　□壁面広告　□突き出し広告　□アーケード広告　□その他（　　　　　　　　　　　） |
| 表示又は設置場所 |  |
| 更新前の許可の年月日及び番号 | 年　　月　　日　　　　　　第　　　　　　　　号 |
| 設置年月日（注１） | 年　　月　　日 |
| 点検年月日 | 年　　月　　日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検箇所 | 点検項目 | 異常 | 異常有の場合の対応 |
| 有 | 無 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜及びぐらつき | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび及び塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部分（溶接部及びプレート）の腐食、変形及び隙間 | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部品（ボルト、ナット及びビス）の緩み及び欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形 | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化及びコーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部分（柱、壁及びスラブ）及び取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板・文字 | １　表示面板、切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
| ２　側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損 | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯及び不発光 | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水 | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化及び破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １　附属部材（※）の腐食及び破損 | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食及び損傷 | 有 | 無 |  |
| ３　その他安全上重要な部分の劣化、破損等（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |
| ※装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品注意　１　当初の設置年月日が不明の場合は、当初の許可年月日を記入すること。２　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、異常の有・無欄に斜線を引くこと。３　原則、１物件につき本様式を１部作成することとし、簡易なものは複数の物件をまとめて提出することができる。 |